**ПРАЙС-ЛИСТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка смеси** | **Обозначение** | | **Цена (руб./м³)** | | |  | **Кольцо** | **Цена руб/шт.** |
| **М-100** | B 7,5/W2 | | 3000 | | | КС - 7.6 | 1500 |
| **М-150** | В-12,5W/2 | | 3100 | | | КС – 7.9 | 1800 |
| **М-200** | B-15W/2 | | 3200 | | | КС - 10.9 | 2200 |
| **М-250** | B-20W/2 | | 3400 | | | КС - 15.9 | 3000 |
| **М-300** | В-22,5W/2 | | 3700 | | | КС - 20.9 | 4500 |
|  |  | |  | | | **Плита перекр.** | **колец** |
| **М-150** | B-12,5/W4 | | 3700 | | | ПП -10 | 1500 |
| **М-200** | B-15/W4 | | 3900 | | | ПП - 15 | 2500 |
| **М-250** | B-20/W4 | | 4050 | | | ПП - 20 | 4000 |
| **М-300** | B-22,5/W4 | | 4300 | | |  |  |
| **М-350** | B-25/W4 | | 4450 | | |  |  |
|  |  | |  | | | **ПНД (днище)** | **под кольцо** |
| **М-200** | В-15/W6 | | 4200 | | | ПНД - 10 | 1500 |
| **М-250** | B-20/W6 | | 4400 | | | ПНД - 15 | 2700 |
| **М-300** | B-22,5/W6 | | 4650 | | | ПНД - 20 | 4000 |
| **М-350** | B-25/W6 | | 4850 | | |  |  |
| **М-400** | B-30/W6 | | 5100 | | | **Люк ПХВ** | 500 |
|  |  | |  | | |  |  |
| **М-100** | Керамзитобетон | | 3850 | | |  |  |
| **М-150** | Керамзитобетон | | 4000 | | |  |  |
| **М-200** | Керамзитобетон | | 4150 | | |  |  |
|  | | | | | |  |  |
| **Раствор М-75** | | Пк3 | | 3000 | |  |  |
| **Раствор М-100** | | Пк3 | | 3200 | |  |  |
| **Раствор М-150** | | Пк3 | | 3600 | |  |  |
| **Раствор М-200** | | Пк3 | | 3900 | |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Блоки стеновые (доломит.)** | | | | |  | | 20х20х40 | 38 |
| **Блоки перегород-е (доломит.)** | | | | |  | | 10х20х40 | 20 |
| **Блоки стеновые (керамзит.)** | | | | |  | | 20х20х40 | 47 |
| **Блоки перегород-е (керамзит.)** | | | | |  | | 10х20х40 | 27 |
| **Парковочные ограничители** | | | | |  | | 60х30 | 650 |
| **Парковочные ограничители** | | | | |  | | 50х30 | 550 |
| **Парковочные ограничители** | | | | |  | | 40х25 | 450 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ФБС 24.6.6** | 2950 |  |  |
| **ФБС 18.6.6** | 2350 | **ФБС 18.3.6** | 1300 |
| **ФБС 9.6.6** | 1250 | **ФБС 9.3.6** | 700 |
|  |  |  |  |
| **ФБС 12.5.6** | 1350 | **ФБС 24.4.6** | 2300 |
| **ФБС 9.5.6** | 1150 | **ФБС 12.4.6** | 1200 |
| **ФБС 24.5.6** | 2600 | **ФБС 9.4.6** | 1000 |

Доставка миксерами 5 куб.м.; 7 куб.м.; 9 куб.м. (бетон)